> # Re: Drehmoment für Nockenwellenrad

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von oli am 05. August 2003 13:46:05:

> Als Antwort auf: Re: Drehmoment für Nockenwellenrad geschrieben von Matze am 05. August 2003 12:01:45:

> >>Hi zusammen, kann mir nochmal jemand bei den Drehmomenten
> >>unter die Arme greifen:
> >>Welches ist beim 1G-Motor das richtige Drehmoment zum Befestigen
> >>des Nockenwellenrades auf dem Konus. Die LT-Ecke gibt 45 Nm für
> >>alle Motoren an, eine andere Anleitung 85 Nm für die ACL/ACT
> >>Motoren. Was stimmt denn für den 1G? Und halte ich beim anziehen
> >>der Schraube die Nockenwelle mit dem Arretierlinieal?
> >>Mein Werkstattschrauber meinte, das Lineal sei nur ein
> >>Meßinstrument und würde die Belastung nicht aushalten?
> >>Aber wie soll ich die Welle denn sonst halten?
> >> Dankeschön schonmal Klaus vom Rhein
> >Hallo Klaus,
> >Ich kann im Reparaturleitfaden von VW für das Drehmoment des Nockenwellenrades keine andere Angabe als 85 Nm ( vorne ) für sämtliche Modelle finden.
> >Gruß Matze aus Berlin

> Hi,
> Matze hat recht. 85Nm stimmt schon.Hab ich bei mir vor 30.000 Km auch gemacht. Zum halten hab ich mir ein passaendes Spezialwerkzeug gebaut.
> Gruß Oli

> Antworten:

> - Re: Drehmoment für Nockenwellenrad Klaus vom Rhein 06.8.2003 07:32 (0)

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]