> # Re: Unterbodenschutz Karmann

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Johannes am 08. Juni 2003 18:19:45:

> Als Antwort auf: Unterbodenschutz Karmann geschrieben von Mathias am 06. Juni 2003 11:22:36:

> >Hallo,
> >wie schützt ihr den holzboden des aufbaus von unten gegen nässe? einfach holzschutzmittel drüber? oder versiegeln? oder...?
> >vielen dank für eure tipps.
> >mathias
> Nachdem der originale oder auch von meinem Vorgänger angebrachte Unterbodenschutz auf Bitumenbasis verhärtetet und abblättere, nehme ich Hohlraumversiegelung von Teroson oter Dinol auf Wachsbasis. Damit habe ich schon bei Pkws gute Erfahrung gemacht, denn sie bleibt weich und läuft bei 20 Jahre alten Golf II immer noch aus der Heckklappe

> Antworten:

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]