> # Re: Ladedruckerhöhung beim 2,4 TD

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von frank mannheim am 07. Januar 2003 17:08:59:

> Als Antwort auf: Ladedruckerhöhung beim 2,4 TD geschrieben von Lois am 06. Januar 2003 18:53:29:

> >Hallo
> >Hat jemand schon Erfahrung mit Ladedruckerhöhung beim 2,4 TD ACL Motor.
> >Ich denke dabei z.b. an ein "Dampfrad" durch das der Verstellzeitpunkt das Wastegateventils verschoben wird.
> >Bin über jede gesunde Tuniginformation dankbar
> >Lois
> >das interesiert mich auch gerade wenn ich mit hänger fahre könnte ich manchmal ein bischen mehr dampf gebrauchen
> bitte um genaue arbeitsanweisung ein llk hat der acl motor schon
> gruss frank mannheim

> Antworten:

> - Re: LLK ist nicht der richtige Weg, ein Ölkühler muß her Kai R 07.1.2003 17:32 (0)

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]