> # Der leise LT

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Stefan Steinbauer am 06. Oktober 2003 21:02:10:

> Als Antwort auf: Blech Entdröhnung ?? geschrieben von Uwe aus Hamm am 06. Oktober 2003 14:05:55:

> Hallo Uwe

> das mit dem Dröhnen im LT ist so ne Sache , denn es hat viele Ursache , und ist mit Einzelmaßnahmen nicht in den Griff zu bekommen.

> Hauptquelle sind - wie immer Motor und Räder.
> Hier ist erstmal zu überlegen , wie man die Maschine in niedrigeren Drehzahlen fahren kann , bzw ob es leisere Räder gibt.

> Dann sind zuerst mal alle offenen Löcher zwischen Fahrerhaus und Motor zu stopfen , und das sind einige. Findest du , wenn du eine Werkstattlampe unter den Motor legst , und dann Abends im Dunkeln nach Lichtaustritt suchst.
> Meist hilft es hier Gummistopfen einzuzdrücken.

> Das nächste sind die dröhnenden Bleche von Türen , B-Säule und Front.
> Hier gibts meiner Meinung nach nichts besseres als Bitumenmatten.
> Gibts von Teroson mit Alubeschichtung und selbstklebend.
> Für viele Flächen reicht es , wenn nur Streifen aufgeklebt werden.
> In den Türen würde ich Streifen schief einkleben , damit das Wasser schnell abläuft , und nicht auf der Kante stehenbleibt.

> Was dein Bedenken angeht , hinter den Matten könnte es Rosten , hab ich nur schwache Gegenargumente. Allerdings werden eingesprühte Mittel mit der Zeit auch hinterwandert , und zeigen das gleiche Problem. Mein Gedanke ist immer , alles dafür zu tun , das das Wasser möglichst schnell wieder abfließen kann.

> Aber wenn wir schon mal bei Blechteilen sind , die Vordere Front , unterhalb des Amaturenbretts ist auch gleich fällig. Gemeint ist die Fläche zwischen den Blinkern , und darunter.
> Und keine Lärmdämmung taugt was , wenn du die B-Säule ausläßt.
> Innen bin ich nicht richtig gut dranngekommen , es war immer irgendwie Blech im Weg. Dewegen hab ich nur grosszügig Hohlraumspray eingesetzt , und die Oberfläche mit Streifen aus Holz , Isomaterial und Bitumemplatten ruhiggestellt.
> Von Ausschäumen , wie einige Empfehlen , halte ich eigentlich gar nichts - die Feuchte kommt immer irgendwie rein , dann aber bestimmt nicht mehr raus.
> Und sollte es irgendwan nötig sein , ein Ersatzblech anzuschweisen , brennt dir das Zeugs innen ab - na prima.

> Bei deiner Doppelkabine wirst du auch noch die hinteren Türen , die Rückwand und das Dach bearbeiten müssen. damit hab ich gar keine Erfahrung , sowas gibts bei meinem nicht.

> Aus dem Ausbau von zwei LTs hab ich gelernt , das es nichts bringt , wenn du nur einen Teil der Maßnahmen durchziehst. Allerdings ist irgendwann auch Schluß , in meinen hab ich es schwer noch einelne Stellen als Geräuschquellen auszumachen.

> Dafür kannst du dann auch wieder Radio hören , oder dich mit deinem Beifahrer unterhalten.

> Viel Erfolg
> Stefan

> Antworten:

> - Re: Der leise LT Roebyy 07.10.2003 00:31 (3)
>   - Re: Der leise LT Olaf Korte 07.10.2003 08:59 (2)
>     - Re: Der leise LT Roebyy 07.10.2003 12:00 (1)
>       - Re: Der leise LT Olaf Korte 07.10.2003 14:11 (0)

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]