> # Re: Entlüftungs-Nippel vom Bremskraftverteiler abgerissen

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Thommi am 25. September 2003 09:38:03:

> Als Antwort auf: Entlüftungs-Nippel vom Bremskraftverteiler abgerissen geschrieben von Micha aus Köln am 24. September 2003 18:09:13:

> Guten Morgen Michi,

> versuche möglichst nicht den abgerissenen Nippel auszubohren. Wenn es dicht ist, ok.

> Entlüften geht auch wenn Du eine (möglichst die am höchsten liegende Leitung nur etwas löst).

> Bremssättel D Ü R F E N nicht zerlegt werden, sagt auch ATE. Ich würde es nicht machen. Aber bitte, jeder muß wissen was er tut.

> Der untere Nippel ist der A B L A ß N I P P E L zum wechseln. Entlüften macht man oben, die Luft im System sammelt sich immer oben.

> Antworten:

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]