> # Re: Dringendes Fensterproblem !!!

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von surferdill am 03. Juli 2003 12:13:42:

> Als Antwort auf: Dringendes Fensterproblem !!! geschrieben von Sascha am 02. Juli 2003 17:15:47:

> >Hi, ich habe einen LT31/86 lange Version und folgendes Problem:
> >Gegenüber der Schiebetür ist ein original Schiebefenster (kein Iso) eingebaut,
> >das ich ausgebaut habe um die Wärmeschutzfolie zu erneuern.
> >Dabei stellte ich fest, das das Blech am Fesnterausschnitt unten stark angegammelt ist.
> >Der Rost ist mir (nur an dieser Stelle) förmlich entgegen gesprungen und mir blieb nicht anderes übrig als die Stelle abzuschleifen.
> >Jetzt ist es zwar rostfrei aber der Fenstergummi schließt nicht mehr dicht ab !
> >Leider kann ich dort auch nichts wieder einschweißen, da die ganze Karosserie mit brennbarer Dämmwolle isoliert ist.
> >Spachteln geht aauch nicht, weil das nicht richtig hält.
> >Meine Idee war nun, ein neues Isofenster einzubauen, welches einen breiteren Außenrahmen hat, als das Originalfenster und somit wieder dicht zur Karosserie abdeckt.
> >Hat jemand von euch einen Tipp, welchen Hersteller ich da nehmen kann oder evtl. noch eine bessere Idee ???
> >Das Original-Ausschniittmaß müßte übrigens ca. 1100x450 sein und die Fester sind sehr dunkel braun getönt.
> >Gruß und Danke
> >Sascha

> Servus Sascha,

> kleb doch mit Karosseriekleber wieder ein Stück Blech rein. Muß ja nicht viel halten und Du brauchst nicht schweißen. gibts auch überlackierbar.

> Gruß
> Surferdill

> Antworten:

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]