> # Re: Auch ich hab´den Tank leergemacht

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Martin aus Pirna am 29. April 2003 07:50:04:

> Als Antwort auf: Auch ich hab´den Tank leergemacht geschrieben von Andreas Schneider am 28. April 2003 21:21:14:

> >´n Abend, Habe vor 3 Tagen meinen LT28 (6 Zyl. Diesel 75 PS)aus Parkplatzmangel an einer abschüssigen Stelle geparkt. Leider war nur noch etwas Diesel im Tank der sich dann in einer Ecke gesammelt hat. Der Motor sprang erst an ,um danach wieder auszugehen.Ich wusste gleich was es war . Habe dann 10 Liter Diesel nachgefüllt und die Batterie beim Entlüften leergeorgelt. im Benutzerhandbuch steht daß sich die Anlage beim Starten selbst entlüftet. Macht s´e aber nich´.Wer weiß was ich tun kann? Wie sieht es mit Anschleppen aus? Oder gibt´´s irgendwo doch ein Entlüftungsschräubchen ?

> Was nützt Dir das Entlüftungsschräubchen, wenn Du nichts hast, um den Saft vorzupumpen? Keine manuelle Förderpumpe, keinen Unterdruck oder sowas, um die Brühe in Fahrt zu bringen... Du kannst allerhöchstens die Saugleitung an der EP abschrauben, dort eine "Doppelhub- Kolbenpumpe" aus dem Campingbedarf anschließen und die Brühe vorlocken. Mach einen durchsichtigen Schlauch dazwischen, sonst hast Du die Pumpe voller Diesel, und den verträgt sie nicht. Dann gleich wieder Schlauch an die Pumpe anschließen und dann muß er "kommen". Sonst hast Du irgendwo eine Undichtigkeit und er zieht Luft. Umgekehrt kannst Du auch sie Saugleitung an der EP abschrauebn und hinten durch den Tankstutzen (mit einem Lappen zur Abdichtung) Luft draufpumpen (hab ich mit Druckluft gemacht, als ich meine Leitungen ausgeblasen hab), dann kommt die Brühe auch nach vorne.

> mfG Martin a.d.s.E.

> Wird das 'ne Sauerei!! Alles voller Diesel! Wird der stinken!
> Geht aber nicht anders;-)

> - Meiner

> Antworten:

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]