> # Re: Kleben von Riffelblech mit Sika 265 auf LT DW als Trittschutz - wie verkleben ?

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Martin aus Pirna am 17. April 2003 07:40:50:

> Als Antwort auf: Re: Kleben von Riffelblech mit Sika 265 auf LT DW als Trittschutz - wie verkleben ? geschrieben von Martin aus Pirna am 17. April 2003 07:35:28:

> Meine Umschalttaste hängt und außerdem- wer Druckfehler findet, darf sie behalten!

> >Hallo,
> >Habe meine hinteren Stoßstangen mit Profileisen um etwa 15cm nach hinten verlängert. Den entstandenen Spalt zw. Karosserie und Stoßstange habe ich mit Riffelblech DIREKT ohne Primer beklebt. Das hält nun schon zwei Jahre so und wird und wird nicht locker. Ich brauchte diese Verlängerung, damit ich eine ordentliche Trittfläche zum hochsteigen auf das Dach habe. Im Schiebetüreinstieg habe ich Riffelblech auf das originale Blech geklebt und auf dem Dach hinten auf die Hochdachrundung einen Auftritt, damit ich nicht rücklings wieder runter sause. Dort sind allerdings noch zwei Poppnieten drin. Aber vorher unbedingt mit Nitro entfetten, damit der Kleber hält. ich habe auch SIKAFLEX genommen. Dünn aus der Kartusche aufgespritzt, nicht zu dick, sonst drückt es an den Rändern hervor, eine Reinigung ist eine Sauerei, weil die schwarze SIKAflex- Farbe alles einmistet. Aber auch bei grau oder weiß wirds ähnlich aussehen. Bei den jetzigen Temperaturen dürfte eine Verklebung schon gehen, besser sind um die 20° C. Nachts ist es ja noch ziemlich kalt.
> >mfG Martin a.d.s.E.

> - Hier gehts zur Anmeldung zum Treffen in Pressig

> Antworten:

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]