> # Re: Kopfschrauben nachziehen ?

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Detlef am 20. Januar 2003 19:53:29:

> Als Antwort auf: Kopfschrauben nachziehen ? geschrieben von BaPi am 20. Januar 2003 17:34:55:

> Gude Bapi, ('s isn des ferr Abkerrzung, "BaPi"?)

> >die Frage, ob nach Einbau einer neuen Kopfdichtung beim 1G die Schrauben nachgezogen werden müssen oder nicht.
> >da sagt VAG wiederum "Sind neue Dehnschrauben, muß ma' nix nachziehen"

> Was Matze schreibt, stimmt! Ich habe auch 1 G Motor (92 PS TD, Bj.89/90) und vor 5 Jahren bei VAG Glöckler in Ffm neue Kopfdichtung machen lassen (hatte noch 'ne Kiste voller DM rumstehen ;-))und der Werkstattmeister, Herr Laube, der m.E. Ahnung vom LT hatte, bestand auf dem Nachziehen der Kopfschrauben! Weiß ich noch ganz genau, weil ichs mordsmäßig eilig hatte und nach den geforderten 1000 km Fahrtstrecke eigentlich irgendwo mitten in Polen sein wollte.... da das Nachziehn aber seinerzeit irgendwie mit im Preis drin war und auch wegen Garantie, bin ich dann halt noch runde 750 km hier rumgefahrn (nee, nicht in Ffm/MTK, sondern schon Autobahn, mal Stuttgart besuchen und so)und hab sie dann nachziehen lassen. Also 1000 km fahren und dann schön um 90° drehen! Anzugsreihenfolge von der Mitte nach aussen!
> Gruß aus dem schönen Hattersheim, der Perle an der A 66 ....
> Detlef

> Antworten:

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]