> # Re: Montage Gummimanschette am Kühler

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von GerhardHB am 08. Mai 2003 06:51:58:

> Als Antwort auf: Montage Gummimanschette am Kühler geschrieben von Wolfgang am 07. Mai 2003 10:32:32:

> Hallo Wolfgang,

> ich habe den gleichen Motor wie du, nur ohne Turbo (ACT). Die Gummimanschette verbindet den am Motor befestigten Kunststoffring mit dem karosserieseitigen Blechgehäuse. Es muss also vor Montage des Gummiringes sichergestellt sein, dass der Lüfter nicht am motorseitigen Kunststoffring scheuert. So weit ich meinen Motor seit letzem Winter in Erinnerung habe kann der Lüfter eigentlich nur am Kunstsoffring scheuern und ich kann mir nicht vorstellen, wie der Gummiring in den Lüfter geraten kann.

> Gruß
> GerhardHB

> - LT aus HB

> Antworten:

> - Re: Montage Gummimanschette am Kühler Wolfgang 08.5.2003 09:06 (1)
>   - Re: Montage Gummimanschette am Kühler BaPi 08.5.2003 11:11 (0)

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]