> # Re: Mal ein kleines Filmschen dazu! *prima* !

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Reinhard (HD) am 30. August 2003 13:37:24:

> Als Antwort auf: Mal ein kleines Filmschen dazu! geschrieben von Roebyy am 30. August 2003 09:51:33:

> Hallo Roebby,

> erstmal Lob für das "Filmschen" ... und das sogar mit Sound! hört sich ja an wie meiner ...

> >Da scheint wohl ein Auslaßventil den Geist aufgegeben zu haben, da die Abgase
> >über den Ventildeckel rausgeblasen werden.

> Also - an das Auslassventil glaub ich nicht, was meinst du mit "aufgegeben"?
> - abgerissen ? das würde man deutlich hören ! ;o}
> - geschlossen und hängengeblieben ? die Nockenwelle würde es richten !!!
> - geöffnet und hänegengeblieben ? der Kolben würde es schliessen !
> - irgendwas dazwischen ? dann würde der Zylinder keine Kompresion aufbauen, und der Druck ginge in den Abgaskanal - nicht unter den Ventildeckel.
> Für ein Einlassventil gilt das Gleiche - nur dass der Druck wieder zurück Richtung Luftfilter ginge.

> Eher kommt für mich die schon erwähnte Abdichtung zwischen Kolben und Zylinderwand in Frage.
> Übrigens gut, dass da auch'n Ton bei deinem Film dabei ist - er hört sich ja gut an - rund laufend, ist das auch bei erhöhter Drehzahl so?

> Als erste Massnahme würde ich die Kompressionsprüfung machen, kostet nicht übermässig viel und besitzt doch einiges an Aussagekraft.

> *Daumendrück*

> Reinhard (HD)

> Antworten:

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]