> # Re: Karmann Bugfenster neu einsetzen

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Johannes am 12. August 2003 21:10:31:

> Als Antwort auf: Karmann Bugfenster neu einsetzen geschrieben von Carsten LT 31 DW am 10. August 2003 21:25:50:

> >Hi!
> >Ich weiss, das Thema hatten wir oft....
> >Heute habe ich das Bugfenster ausgebaut, weil Wasser durch die Rahmen-Stoßstellen nach innen eindrang. Kein Kleber dazwischen, keine Gummidichtung, eine Super-Konstruktion, die dem Winddruck natürlich nicht standhält.
> >Ich habe die Rahmenhälften nun verklebt, und möchte das Fenster neu einsetzen (der Holzrahmen ist völlig intakt :-D ).
> >Kann ich die alte Gummi-Dichtung nehmen? Nach einem Prilbad sieht sie so schlecht gar nicht mal aus. Oder bekommt man sowas im Campingshop als Meterware (-> aber dann mit Stoßstelle?)?
> >Sollte da noch Dichtmasse drunter? Was? Da war sowas nur leicht klebendes dauerelastisches drunter.
> >Oder sollte ich eine Sikawurst drumrumziehen und verkleben?
> >Oder mit der alten Dichtung, und dann außen die Kante nachdichten?
> >Danke für Tipps & Gruß
> >Carsten
> >PS: morgen möchte ich das Teil wieder einbauen

> habe auch ein Problem damit, kannst du mir mitteilen wie man das Fenster aus u. einbaut?

> Antworten:

> - Re: Karmann Bugfenster neu einsetzen Carsten LT 31 13.8.2003 09:54 (0)

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]