> # wartung von differenzial mit sperre

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von ralf am 26. Mai 2003 17:34:50:

> servus leute!
> ich habe einen lt35, bj.90, mit ca. 101 geturbodieselten pferde im bauch.
> seid ich das auto vor einem jahr gekauft habe, war hinten im innenraum, direkt über dem bei diesem fahrzeug als sonderausstattung sperrbaren differzial, beim fahren (logisch ) ein mahlendes geräusch zu hören. nach dem aber die fahrleistung -was endgeschwindigkeit ca. 125 und verbrauch 14-15 liter- betrifft befriedigend war und ist habe ich mir bisher keine schlimmen gedanken gemacht.
> meine frage jetzt: sollte ich mir gedanken machen bzw. noch besser irgendwo öl(welches) reinschütten? ich habe am diff. riesige schneckenschrauben entdeckt.
> oder hält das alles wartungsfrei noch weitere 125000 km nur geräuschintensiv und ohne zu mucken?
> schon mal danke für eure beiträge, gruß aus ingolstadt, von ralf

> Antworten:

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]