> # Re: Wassertank reinigen

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Stefan Steinbauer am 16. Juli 2003 20:12:57:

> Als Antwort auf: Wassertank reinigen geschrieben von dirk am 16. Juli 2003 19:00:47:

> Hallo Dirk

> Ich hatte zur ersten Fahrt dieses Jahres auch einen schleimigen Bewohner im Wassersystem , weil ich besagte Mittelchen über Winter vergessen hatte.

> Ich gehe immer so vor :

> zuerst mit viel Wasser klarspülen.

> Dann ca 15ltr "Heiswasser" im System zirkulieren lassen.
> Heiss - das ist so ein Kompromiss aus dem was der Boiler hergibt , und dem , was Schläuche und Pumpe aushalten.
> Fürs Zirkulieren ab ich mir ein Adapter besorgt (Duchschlauch auf Gardena) , und fülle das heisse Wasser gerade wieder zur Füllöffnung hinein.
> Nach einiger Zeit ist das Wasser so warm , das auch des Kaltwassersystem einwandfrei "abgekocht" wird.

> Die schleimigen Mittbewohner sind meist ab 60-70°C hinüber , Schläuche und Wasserpumpe haben das hingegen schon öfters mitgemacht.

> Anschliessend für einige Stunden ein Chlormittelchen , und es sollte gut sein.

> Eine Reinigungsaktion mit Kukident vor Jahren hatte dagegen für Ärger gesorgt , es schmeckt noch nach mehreren Tankfüllungen danach.

> Allzeit gute Fahrt - ohne ...

> Gruß
> Stefan

> Antworten:

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]