> # Antriebswelle

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Matthias am 30. Mai 2003 20:26:20:

> Hallo,
> prima Wetter zur Zeit, ich schätze ihr seit genauso scharf darauf mit dem LT in Urlaub zu düsen wie ich. :-)) Hier aber meine Frage:
> Die zweiteilige Kardanwelle beim LT28, lang, Bj. 86, Saugdiesel, läuft durch eine "Lagerung", die verhindert, dass der Kardan auf die Strasse fällt und auf halber Strecke am Rahmen festgeschraubt ist. Bei mir umschließt den Kardan dort ein Gummiring, der aber auf der unbelasteten Seite 1 cm Luft aufweist. Mir erscheint es komisch, dass ein drehendes Teil lediglich in einem Gummiring gelagert ist und noch komischer, dass man durchschauen kann. Wie hat dieses Teil im Neuzustand auszusehen und: Wie wird es gewechselt (falls verschlissen, was bei 352000km anzunehmen ist). Danke schon mal :-) M.

> Antworten:

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]