> # Eberspächer D2L - Teil 2

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von masch am 08. September 2003 15:01:04:

> Als Antwort auf: Eberspächer D2L geschrieben von masch am 07. September 2003 18:23:42:

> Moin moin,

> nachdem ich mir gestern mal meine Standheizung angesehen hatte, habe ich heute das Steuergeraet geoeffnet und mir die Platinen angesehen (hatte das Steuergeraet gestern mitgenommen).
> Gestern hatte ich ja schon von der korrodierten Klemme (Klemme 4 auf dem 6-poligen Klemmblock) berichtet.

> Heute musste ich auf der groesseren der beiden Platinen des Steuergeraetes zweierlei sehen:

> a) Sitz eines Steckschuhsteckers (der mit Pol4 des 6-poligen Klemmblocks verbunden wird) auf der Platine locker, die Verbindung zur Leiterbahn unterbrochen, die Leiterbahn und die Umgebung derselben von einer Cu-Oxydationsschicht ueberzogen.
> Den Steckschuhstecker habe ich um alles in der Welt nicht wieder eingesetzt / verloetet bekommen, also habe ich an den Steckschuhstecker ein Stueck Litze 0,8mm angeloetet, die Cu-Oxydationsschicht gaaaaaaanz vorsichtig mit einer stumpfen Schluesselfeile abgetragen, bis ich vermuten konnte, wo die passende Leiterbahn verlaeuft.
> Am naechsten Loetpunkt dieser Leiterbahn (Relais-Versorgung) das andere Litzenende angeloetet.

> b) beide Loetkontakte vom Feinsicherungshalter zur Platine waren abgebrochen.
> Auch die habe ich wieder angeloetet.

> Dann bin ich zum oertlichen Boschdienst gefahren, die haben ein Diagnosegeret fuer mein Steuergeraet. Angeschlossen: laut Diagnosegeraet tut mein Steuergeraet nun wieder.

> Heute nach Feierabend werde ich es im LT testen und Bescheid geben.

> Gruesse aus dem schoenen Wesel, Manfred

> Antworten:

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]