> # Re: Zylinderkopfschrauben nachziehen

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Klaus am 09. Februar 2003 14:08:54:

> Als Antwort auf: Re: Zylinderkopfdichtung Oelverlust???????? geschrieben von Andreas am 09. Februar 2003 13:30:35:

> Moin ;-)

> >die schrauben des z-kopfes müssen 1000km nach der
> >reparatur jeweils um 180°oder 2 mal 90° nachgezogen werden.

> Macht nicht jede Werkstatt (Dehnschrauben ?), aber 1x 90° sollte lt. VW denn auch reichen.

> mfG
> K.R.

> Antworten:

> - Re: Zylinderkopfschrauben nachziehen Kai R. 09.2.2003 14:51 (0)

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]