> # Zusammenhalt der Blattfedern

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Peter umierski am 03. März 2003 09:39:16:

> Als Antwort auf: Frage zu Hinterachs-Federung geschrieben von Waldi am 02. März 2003 18:22:23:

> Die Blattfedern werden zentral unter dem Gummipuffer durch eine kleine magere M6 oder so Schraube zusammengehalten und durch die Haltebügel an der Achse festgeklemmt. Das reicht vollkommen! Ansonsten wie der Vorschreiber, bloß nicht zusammenschweißen!!!!!

> Gruß
> Peter

> Antworten:

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]