> # Re: Bremsleistung

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Torsten am 02. September 2003 08:09:03:

> Als Antwort auf: Re: Bremsleistung geschrieben von Chris am 05. August 2003 18:10:33:

> Was ist die richtige Reihenfolge beim Entlüften und wo sind die Entlüftungsschrauben? Die vorderen vier sitzen ja auch den Bremsbacken, gelle? Kann ich die Entlüftung auch als Laie selbst übernehmen? Wie geh ich da vor?

> Glaub ich trau mich da nicht so recht ran. Was darf so was in der Werkstatt kosten?

> Torsten

> >Geht dein Pedal schnell auf Anschlag? Hast du nach 1 mal Pumpen duetlich bessere Bremswirkung? Dann hast du sicher irgendwo noch Luft drin. Bremsflüssigkeit wechseln wenn älter als ein Jahr und dann alle 7 Entlüftungsschrauben in der richtigen Reihenfolge entlüften. Beim Bremsflüssigkeitswechsel müssen pro Entlüfter die ensprechenden Flüssigkeitsmengen austreten, dabei muß der Ausgleichsbehälter immer Randvoll mit neuer Flüssigkeit sein, sonst zieht er Luft.

> Antworten:

> - Re: Bremsleistung Schlebinski 02.9.2003 11:24 (0)

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]