> # Re: Problem mit der Service-Klappe vom Thetford-Klo...

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Marc am 17. Januar 2003 11:14:29:

> Als Antwort auf: Re: Problem mit der Service-Klappe vom Thetford-Klo... geschrieben von Harry am 16. Januar 2003 12:34:40:

> >Du musst die beiden Kunststoffbolzen im Scharnirbereich nach oben rausdrücken. Allerdings sind die Dinger im geschlossenen Zustand mit einem Überstand im Rahmen gesichert, eventuell behutsam den Überstand etwas abfeilen/abschleifen. Von innen ausbauen ist mit eingesetztem Tank nicht möglich.

> Hallo,

> soweit schon mal vielen Dank!
> Bei den Scharnieren sehe ich allerdings Metall-Bolzen als "Gelenk"... Werde (wenn ich dazu komme) heute abend mal ein Bild machen und es hier reinstellen...

> Gruß
> Marc

> Antworten:

> - Re: Problem mit der Service-Klappe vom Thetford-Klo... Bilder Marc 17.1.2003 16:25 (1)
>   - Re: Problem mit der Service-Klappe vom Thetford-Klo... Lösung! Marc 25.1.2003 20:56 (0)

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]