> # Re: Pendeln der Tacho - Nadel

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von BaPi am 14. Juli 2003 19:26:19:

> Als Antwort auf: Pendeln der Tacho - Nadel geschrieben von Hartmut am 14. Juli 2003 18:50:45:

> Hallo,

> >bei bestimmten Geschwindigkeiten pendelt die Tachonadel mit größeren Ausschlägen hin und her. Wie kann man das beheben?

> Indem man seinen Gas-Fuß ruhig hält und nicht im Samba-Rhythmus auf dem Pedal rumtrampelt *g*

> >Reicht es aus die Welle zu ölen (wenn dies überhaupt geht?)

> Gehen tut das schon, und manchmal hilft es auch ein bißchen was, aber...
> >oder muss eine neue Tachowelle her?

> ...meistens ja, denn das Zucken deutet darauf hin, daß die Welle nicht mehr rund läuft. Die Dinger sind sehr empfindlich gegen falsche Radien und knicken dann unter der entstehenden Spannung - oder sie scheuern irgendwo, werden undicht und korrodieren. Um auszuschließen, daß Dein Tacho eine Macke hat, kannst Du die Welle mal hinter dem Tacho abschrauben und den dünnen Vierkant während der Fahrt zwischen Daumen und Zeigefinger nehmen. Eine normale taktile Wahrnehmung vorausgesetzt wirst den unrunden Lauf deutlich bemerken - und dann ist's eben die Welle.

> >Wer kann mir über Erfahrungen berichten?

> Ich, denn bei mir war das genauso :-(

> Gruß aus Frankfurt

> BaPi

> Antworten:

> - Re: Pendeln der Tacho - Nadel Oekowatt 14.7.2003 19:59 (0)

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]