> # benziner ruckelt zwischen 90 und 110

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Zelli_ am 30. April 2003 22:00:19:

> hallo lt-techniker,

> habe seit letzter urlaubsfahrt das problem, dass auf der autobahn zwischen 90 und 110 der motor nicht mehr richtig durchzieht sondern leistungsaussetzter hat.

> er wird nicht langsamer aber man spürt die leisungsaussetzer als lästige ruckler.

> ist unabhängig ob der motor voll belastet wird. wird aber eher besser wenn man vollgas fährt.

> mir kommt auch vor, dass der motor auf der autobahn bei steigungen wärmer wird als vorher. überhitzten tut er aber nicht.

> auf der landstrasse spürt man es (fast) nicht. bergauf bringt er die normale leistung.

> zündung wurde vor ca. 2000 km nach zahnriemenwechsel neu eingestellt.

> ist ein benziner mit rd. 85000 km, bj 1981.
> kann sich die zündung bzw. der vergaser "verstellen"?

> vielleicht kann man das problem eingrenzen.

> lg
> zelli

> Antworten:

> - Re: benziner ruckelt zwischen 90 und 110 zelli 02.5.2003 09:17 (0)
> - Re: benziner ruckelt zwischen 90 und 110 Armin 30.4.2003 22:57 (2)
>   - Re: benziner ruckelt zwischen 90 und 110 Hans 01.5.2003 01:42 (1)
>     - Re: benziner ruckelt zwischen 90 und 110 Armin 01.5.2003 20:27 (0)

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]