> # Re: wie funktioniert Ölkontrollsystem beim DV?

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Gernot am 02. September 2003 16:31:51:

> Als Antwort auf: Ölkühler zugesetzt - wie funktioniert Ölkontrollsystem beim DV? geschrieben von Chris (sorry, die Ideen kommen nur nach und nach...) am 02. September 2003 15:45:04:

> Ab Modelljahr 86 haben alle LTs eine dynamische Öldruckkontrolle.
> Öldruckschalter am Motor: Öldruck 0,3 bar, wenn der Druck nicht erreicht wird blinkt die Öldrucklampe.
> Öldruckschalter am Ölfilterhalter: Öldruck 1,4 bar, wenn der Druck bei einer Drehzahl über 2.200 /min nicht erreicht wird blinkt die Öldrucklampe und der Summer summt.

> Welcher Motor war ursprünglich in deinem LT ? Welches Baujahr ist dein LT ? Ab 86 wurde ein anderer Schalttafeleinsatz verwendet, der die Funktion der dynamischen Öldruckkontrolle übernimmt.

> Gruß Gernot

> Antworten:

> - Re: wie funktioniert Ölkontrollsystem beim DV? Chris 02.9.2003 19:52 (6)
>   - Re: wie funktioniert Ölkontrollsystem beim DV? Gernot 02.9.2003 21:33 (5)
>     - Re: wie funktioniert Ölkontrollsystem beim DV? Chris 03.9.2003 09:06 (3)
>       - Re: wie funktioniert Ölkontrollsystem beim DV? Gernot 03.9.2003 10:17 (2)
>         - Re: wie funktioniert Ölkontrollsystem beim DV? Chris 03.9.2003 11:05 (1)
>           - Re: wie funktioniert Ölkontrollsystem beim DV? Gernot 03.9.2003 11:46 (0)
>     - interessant .... ! danke für ausführliche Info /// ohne Text /// Reinhard 02.9.2003 23:20 (0)
> - Re: wie funktioniert Ölkontrollsystem beim DV? Teil 2 Gernot 02.9.2003 17:00 (0)

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]