> # Re: Rost

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Rudolf am 14. Februar 2003 18:52:26:

> Als Antwort auf: Rost geschrieben von Thomas am 14. Februar 2003 14:07:24:

> HAllo Thomas,
> im Forum für Rostschutz und Fahrzeugrestauration auf http://f23.parsimony.net/forum46030/
> habe ich die gleiche Frage gestellt. Meine Antwort kam vom Rostschutzdepot und lautete wie folgt:
> antworten und tips: mit bleimennige habe ich sehr gute erfahrungen gemacht - auf stahl mit restrost. wenn du vorher mit rostumwandlern arbeitest, hast du eine weitere, aus einem umwandlungsprodukt bestehende schicht, auf die du den bleimennige aufträgst. zu der gewünschten reaktion bleimennige-rost wird es so mangels kontakt nie kommen. wenn bleimennige, dann direkt auf das so gut wie möglich entrostete blech.
> zum entrosten: in so verwinkelten ecken könntest du einen drehmel bzw. äquivalentes produkt einsetzen. für stellen, an denen es richtig eng wird gibt es noch biegsame wellen. dieses werkzeuge sind zum entrosten an oldies ideal, da sie bei kleinen stellen nicht den flurschaden einer flex anrichten. wenn dir die investition nur für diese eine stelle zu hoch erscheint, kauf dir so ein teil bei ebay und verkaufe es dort nach getaner arbeit wieder.

> nun die falze: dass owatrol falze nicht vollständig durchdringen kann, halte ich für ein gerücht. das mittel kriecht an einer rostigen stange bei einer temperatur von ca. 12 grad binnen 24 std. ca 7 cm hoch. wenn du genügend von dem mittel aufträgst und die zwischenräume trocken sind sehe ich keinen grund, warum das mittel dies nicht schaffen sollte. die (ich meine auch vom hersteller angegebene) einschränkung besteht darin, dass owatrol allein zeitlich nur begrenzt wirkt. kann ich nur bestätigen, habe einen lackstift mit owartol im auto, wenn ich rost entdecke, wird erstmal owartol aufgetragen bis mal zeit ist. damit wird der rost erstmal für 6 bis 12 monate gebremst. du musst also etwas drüberstreichen, im falle deines hohlraumes würde ich einfach ein gutes wachs einsprühen.

> gruß und viel erfolg
> jörn

> Das Problem ist, dass man Bleimenninge nicht mehr im normalen Farbenhandel bekommt und es normal nur an Gewerbetreibende ausgeliefert wird. Es ist aber nicht verboten! Die Rostschutzgrundierung von Krautol hat in Tests auch sehr gut abgeschnitten. Das Owatrol ist ein Teufelszeug, wenn man damit Farbe verdünnt (anstadt Terpentinersatz, nicht für Acryllack auf Wasserbasis) verläuft die wie Sau. Mit dem billigsten Backblechpinsel bekommt man eine Oberfläche hin wie gespritzt. Der Rostschutz dringt in die letzte Pore. Die Trockenzeit kann sich etwas verlängern, dies ist glaube ich aber Temperaturabhängig. Erkundige dich mal beim Korrosionsschutzdepot. Die Liefern prompt und zuverlässig. Ich habe mir da auch Flui Film und Mike Sanders Wachs geholt, wenn man das MS im Topf auf dem Kocher warm macht, kann man es gut verstreichen.
> Rudolf

> >Hallo !!!
> >Ich brauche mal euren Rat. Ich restauriere gerade meinen LT 28. und habe jetzt fast alle Roststellen blank geschliffen und wollte dann mit Rostumwandler drauf ( Fertan ) wurde mir von einem Freund empfohlen.Habe aber den Bericht Ratgebertechnik gelesen über Rostumwandler und da hat Fertan schlecht abgeschnitten. Als Grundierung habe ich Bootsgrundierung besorgt von Interprotect wirt für das Unterschiff benutzt.
> >
> >Gruß Thomas

> Antworten:

> - Re: Rost Uwe adsV 15.2.2003 21:45 (1)
>   - Re: Rost Rudolf 16.2.2003 10:57 (0)

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]