> # Schlechtes Anspringen,LT 31, 1G (68 kw), Bj. 91

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Hartmut am 24. Juni 2003 16:54:16:

> Hallo an alle freundlichen Helfer !!

> Habe nach Lesen einiger Hinweise heute den Vorlauf für die ESP kontrolliert. Dabei stellte ich fest, dass nach dem Abstellen des Motors direkt die ESP leergelaufen ist (Blasen, Schaum liefen im durchsichtigen Schlauch zurück). Jetzt ist mir klar, dass es beim Starten einige Zeit dauert, bis die Pumpe wieder Kraftstoff gefördert hat und die Luft verschwunden ist. Gibt es ein Rückschlagventil? Könnte es daran liegen?
> Wenn ja, wo ist es zu finden?

> Danke für die Hilfe

> Hartmut

> Antworten:

> - Re: Schlechtes Anspringen,LT 31, 1G (68 kw), Bj. 91 Frank 24.6.2003 21:22 (0)

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]