> # Re: Düsensalat

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Chris am 15. August 2003 20:16:58:

> Als Antwort auf: Düsensalat geschrieben von Uli aus Duisburg am 14. August 2003 19:01:36:

> Abspritzdrücke CP,DW, 1S, ACT: 130-138 bar, Verschließgrenze 120 bar
> DV, ACL, 1G: 155-163 bar, Verschleißgrenze 140 bar

> Die ESP muß ja deutlich mehr Druck aufbauen, als die Düsen zum Abspritzen brauchen, es sind also auf jeden Fall Reserven da. Wenn sie den Druck nicht schaffen sollte, spritzen die Düsen auch nicht, betroffen Zylinder zünden also auch nicht - das merkt man auf jeden Fall. (Düsen-Schnell-Test laut Repleitfaden und von mir erfolgreich erprobt: Immer bei einer Düse im Standgas die Überwurfmutter lösen - verschlechtert sich Rundlauf und Drehzahl, ist die Düse halbwegs i.O., wenn nicht, ist die Düse beschädigt).

> Ich schau noch mal ins Teilesystem, wegen den Verwendeten Düsenkörpern etc.

> Übrigens hab ich für meinen runderneuerten DV runderneuerte Düsen für € 30,-/Stück drin - mal sehen, was die taugen.
> Gruß Chris

> Antworten:

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]