> # Re: Rußen, Glühkerzen, Ölstand

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Fritz am 09. Dezember 2002 20:56:34:

> Als Antwort auf: Re: Rußen, Glühkerzen, Ölstand geschrieben von Kai R am 09. Dezember 2002 16:20:27:

> >>erkennen welche ist einfach.
> >>durchgangsprüfer dran, hat die durchgang is die ok, hat die keinen durchgang oder nen wiederstand ist die kaputt.
> >Noch besser: Ausbauen, Kabel dran und mit einer isolierten Zange an Masse halten.

> Ist das wirklich besser?

> Dafür mußt du sie ja ausbauen, warum denn, wenn nur prüfen? Kabel ab und Durchgangsprüfer ist doch einfacher.
> Kannst auch den Widerstand messen (aber nur wenns Kabel nicht dran ist) Hat Original (je nach Temperatur) so in der Gegend von 1 Ohm.

> Fritz

> Antworten:

> - Re: soweit ich weiß, werden Defekte beim einfachen Messen eben nicht Kai R 10.12.2002 09:11 (0)

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]