> # Verschleiß

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Hans am 24. Februar 2003 12:42:37:

> Als Antwort auf: Re: Ist mühsam geschrieben von Kai R. am 21. Februar 2003 10:01:46:

> Ich gehe davon, daß der Verschleiß doch geringer ist, da der Motor durch den LLK zusätzlich gekühlt wird.
> >Hallo,
> >der ACL hat eine komplett andere Ansaugluftführung durch das rechte Radhaus, da dort, wo sonst die Ansaugluft durchgeht, die Schläuche für den LLK langlaufen. Du mußt einige Löcher bohren und brauchst die speziellen Kunststoffrohre von VW. Die Bohrerei ist mit eingebautem Motor recht mühsam.
> >Wie das mit anderen LLK ist, weiß ich nicht. Aber irgendwo muß die Luftführung ja hin.
> >Im übrigen weiß ich nicht, ob der LLK viel bringt. Beim ACL sind es gerade mal 10 NM und 3 PS. In punkto Verschleiß ist ein Ölkühler das Mittel der Wahl, der LLK bringt da nichts.
> >Viele Grüße
> >Kai

> Antworten:

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]