> # Flammscheiben

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Martin aus Pirna am 08. Juli 2003 08:30:48:

> Als Antwort auf: Re: Glühkerzenwechsel geschrieben von Michael am 07. Juli 2003 20:03:02:

> Die Flammscheiben kannst Du notfallsauch wieder retour biegen und so die Vorspannung erzeugen, die die Scheibe braht, um zwischen Düse und Kopf richtig abzudichten. Ichhab ein Stück Hartholz in der Mitte gesenkt, Flammscheibe drauf und mit einem alten Ventil als Durchschlag (ein Rundeisen geht genauso) die Flammscheibe wieder etwas zurückgeschlagen. War Sonnabend und keine Werkstatt auf. Hält schon gute 50.000 Km. Aber die EP-Düsen mußt Du richtig fest anziehen, nicht so lasch wie die Glühkerzen.

> mfG Martin a.d.s.E.

> - Meiner

> Antworten:

> - Re: Flammscheiben R.N. 08.7.2003 12:23 (1)
>   - Re: Flammscheiben Martin aus Pirna 08.7.2003 20:42 (0)

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]