> # Re: Batterie-Kapazität angleichen?

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Klaus am 03. Juli 2003 13:55:54:

> Als Antwort auf: Re: Batterie-Kapazität angleichen? geschrieben von Klaus am 03. Juli 2003 13:31:07:

> Nachtrag:

> Zitat:

> Von:Hans Kroeger (hkroeger@t-online.de)
> Betrifft:Re: Ah ?
> Newsgroups:de.rec.reisen.camping
> Datum:2003-02-20 11:34:05 PST
> Nun noch zum Parallelschalten von ungleichen Batterien:

> Das Problem liegt nicht darin, dass zwei Batterie ungleiche Kapazität
> haben, nein, das Problem ist wenn zwei Batterien ungleiche Kapazität
> oder ungleiches Alter haben, dann haben sie meistens auch ungleiche
> Lade/Entladekennlinien. (Die Kennlinie zeigt den Verlauf der
> Batterieklemmenspannung im Verlauf der Entladung bzw. der
> Wiederaufladung an.)
> Werden sie dann im Schwebebetrieb gefahren z.B. Entladung bis 60%
> Entladetiefe, Ladung bis 20% Entladetiefe, jeweils der rechnerischen
> Kapazität, dann kann es sein, dass dabei die eine Batterie ständig
> zwischen 80% und 40% Entladetiefe und die andere z.B. zwischen 70% und
> 10% Entladetiefe betrieben wird.
> Die erste Batterie wird das nicht lange machen.

> Das Problem ist um so groesser je tiefer die Batterien entladen werden
> und je groesser die Entlade/Ladeströme sind.

> Die Extrema sind:
> Im Zyklenbetrieb verwendet man identische Batterien möglichst aus dem
> gleichen Los, im Standbybetrieb ist es ziemlich egal welche Batterien
> man zusammenschaltet. Wir Wohnmobilisten liegen irgendwo dazwischen,
> mehr am oberen oder unteren Ende, je nach Nutzung der Batterien.

> Gruss
> Hans
> [Zitatende]

> Zum ganzen Thread in d.r.r.c

> mfG
> K.R.

> Antworten:

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]