> # Re: Thermostat

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Klaus am 27. Juni 2003 19:26:56:

> Als Antwort auf: Re: lt diesel überhitzt geschrieben von Martin aus Pirna am 27. Juni 2003 17:21:38:

> Moin ,-)

> > Bei irgendwas über 80° C soll er wohl aufmachen- genau weiß ich nicht.
> > @Klaus;-) Wieviel °C?

> :-}

> 6-Zylinder-Diesel:

> Öffnungsbeginn bei ~ 80° C
> Öffnungsende bei ~ 94° C
> Öffnungshub mindestens 8mm

> Ich bilde mir aber ein, daß wäre mal geändert worden.
> Für die 2.4l-Benziner werden in einer 88er Anleitung andere Werte angegeben:

> Öffnungsbeginn bei ~ 87° C
> Öffnungsende bei ~ 100° C
> Öffnungshub mindestens 8mm

> [kram-such-wühl]

> Hmh, wurde geändert, bei den Benzinern :-}
> Ab Juni 1990 gelten hier dieselben Werte wie oben für den Diesel angegeben.

> Und bevor jetzt noch einer fragt: ;-)

> 4-Zylinder-Dieselmotor (Perkins):

> Öffnungsbeginn bei ~ 80° C
> Öffnungsende bei ~ 93° C
> Öffnungshub mindestens 8mm

> 4-Zylinder-Benziner:

> Öffnungsbeginn bei ~ 80° C
> Öffnungsende bei ~ 93° C

> Also eigentlich recht übersichtlich :-}

> mfG
> K.R.

> Antworten:

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]