> # Re: Wann schaltet ihr beim 1G Motor mit Karmann Aufbau??

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Jörg am 27. April 2003 23:41:32:

> Als Antwort auf: Re: Wann schaltet ihr beim 1G Motor mit Karmann Aufbau?? geschrieben von Klaus am 27. April 2003 18:08:23:

> >Moin ,
> ich habe mit Interesse die Abhandlung über das Schalten gelesen.
> Da ich nun ein LT4x4 Fahrer bin mit DV Motor und einen Drehzahlmesser besitze, finde ich, daß das Schalten bei 4300 und besonders bei 4900 eigentlich nicht realistisch ist.
> Die 3500 sind für einen TD schon recht hoch. Ich würde empfehlen wenn es nicht darauf ankommt (Steigung etc.) spätestens bei 2500 zu schalten. Hier arbeitet der Motor am besten und es ist auch nicht so laut.
> Das heißt die Daten nach unten abgleichen.
> Gruß Jörg

> Antworten:

> - Re: Wann schaltet ihr beim 1G Motor mit Karmann Aufbau?? Klaus 28.4.2003 07:39 (0)

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]