> # Noch was wichtiges!

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Roebyy am 02. September 2003 23:23:24:

> Als Antwort auf: Achso! geschrieben von Roebyy am 02. September 2003 21:30:55:

> Es kann sein, dass du bei der Montage der ESP die Schwungscheibe auf OT eingestellt hattest und die Nockenwelle um 180° verdreht zum OT der ESP stehen hast. Dann läuft der Motor zwar aber nur so sch.... wie du es beschrieben hast.

> Nimm nochmal das Zahnrad bei der ESP ab und schau ob Schwungscheibe, Nockenwelle und ESP auf OT stehen. Um eine genaue Einstellung der ESP auf Förderbeginn kommst du trotz alle dem nicht drum rum.

> Gruß Roebyy

> Antworten:

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]