> # Re: Seltsames Problem

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Gerhard aus WHV am 03. Juli 2003 07:09:35:

> Als Antwort auf: Re: Seltsames Problem geschrieben von ulim am 01. Juli 2003 08:56:53:

> >>Manchmal kommt es vor, dass aus unerklärlichen Gründen sich vor dem Thermostaten ein Luftnest bildet.
> >Das Thermostat hat *serienmäßig* ein kleines Entlüftungsventil an der Oberseite. Ansonsten wäre es nur schwer möglich, ein leeres Kühlsystem zu befüllen.
> # ..leider nicht alle, je nach Hersteller, befüllt wird über Rücklauf und wenn das Thermostat öffnet sackt schlagartig der Kühlwasserstand ab #
> >> ...fahre ich die Fz's vorm befüllen immer mit den Vorderrädern auf die Hebebühne und dann hoch bis es fast hinten aufliegt
> >Bei einem "Fz" vielleicht. Aber mit einem LT ???
> # ..mit einer Viersäulenbühne sogar einen DB508 mit langem Radstand #
> >> ... Zwangsfluss ... 3mm Loch ... das Dehnstoffelement wird dann garantiert umspült
> >Es sollte reichen, wenn das Dehnstoffelement von KW aus dem "kleinen" Kreislauf umspült wird. Oder wie soll es sonst öffnen, wenn das Wasser im Kühlerkreislauf noch kalt ist, der kleine Kreislauf aber schon Betriebstemp. hat ???
> # wenn sich vorm Thermostat ein Luftnest bildet #
> >> ... wie verhält es sich denn, wenn Du den Kühlerdeckel nur auf der ersten Raste hast, sprich sich kein Druck im Kühlwassersystem aufbaut?
> >Was soll der Test bringen? Wenn im Kühlsystem kein Ueberdruck herrscht, kann das KW an den heissen Stellen anfangen zu sieden, es bilden sich Dampfblasen. Die sind von der Kühlwirkung her nicht so optimal :-(
> # ..das ist doch wohl eine Frage des absoluten Luftdruckes (Siedepunkt/Gebirge) #
> >Gruss, Gerhard

> Antworten:

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]