> # Re: Nochmal Tankfrage bzw. Dieselfestigkeit graue Abflussrohre

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Rainer Hoffmann am 12. August 2003 12:31:14:

> Als Antwort auf: Nochmal Tankfrage bzw. Dieselfestigkeit graue Abflussrohre geschrieben von Chris am 10. August 2003 17:08:31:

> Hi Chris,

> ich habe in meinen LT auch den größeren Tank eingebaut und dazu die grauen PVC-Baumarkt-Rohre verwendet, an Pfingsten 2003. Letzte Woche hatte ich wegen Anbaus eines Motorradträgers nochmal das Vergnügen, die Rohrführung zu ändern. Beim Zerlegen habe ich keinerlei Quellerscheinungen festgestellt. War selbst überrascht. Es hält alles völlig dicht, obwohl im tiefsten Punkt der Rohrführung ständig Diesel steht. Das Betanken klappt jetzt auch zum ersten Mal wie bei einem normalen Auto. Die grauen Rohre sind halt nicht UV-beständig, da könnte man noch was tun mit einem dunklem Wachs oder einer Farbe. Wachs geht natürlich einfacher.

> Ciao
> Rainer

> Antworten:

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]