> # Re: Laderegler

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von alfred am 08. Juni 2003 18:12:22:

> Als Antwort auf: Laderegler geschrieben von Nils am 08. Juni 2003 17:43:03:

> Kenn den LT noch nicht, aber Lichtmaschinen:
> Dein Verdacht ist richtig, die Ladespannung liegt bei 13,8 bis 14,2 Volt, unter 13,8 V stimmt was nicht. Sollte dein neuer Regler nicht schon wieder hin sein, dann können es auch sehr gut die sog. Schleifringe der Lichtmaschine sein, die entweder zu stark eingelaufen oder auch mit Schmutz verschmiert sind. Bei einer alten Lichtmaschine kann aber sehr wohl auch die eigentliche Wicklung im Eimer sein, indem sie im Bereich der Isolation nicht mehr okay ist oder sog. "Schlüsse" aufweist, das gibt's schon! Hier hilft nur Ausbau und Sichtung bzw. Messung, notfalls bei Bosch!

> Antworten:

> - Re: Laderegler Nils 08.6.2003 19:11 (0)

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]