> # ausgleichsbehälter

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von ralf am 23. September 2003 13:26:21:

> hi, mein ausgleichsbehälter hat einen riss, länge ca. 1cm, auf der oberseite der allerdings nicht durchgeht. druck baut sich im kühlsystem auf. ein bekannter sagte mir ich köännte den riss mit dem lötkolben zuschweissen. frage: handelt es sich bei dem kunststoff des ausgleichsbehälters um duro- oder thermoplast? nachdem da ja ganz schön hitze einwirkt kann ich mir thermoplast fast nicht vorstellen, andererseitz, wie kann ich mit einem lötkolben duroplast sinnvoll verschmelzen??

> grüsse ralf

> Antworten:

> - Re: ausgleichsbehälter Olaf Korte 24.9.2003 10:06 (1)
>   - Re: ausgleichsbehälter harald 24.9.2003 10:15 (0)
> - Re: ausgleichsbehälter Stefan Steinbauer 23.9.2003 13:43 (0)

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]