> # Re: CP leergefahren. Wie entlüften?

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Christian am 28. April 2003 18:52:44:

> Als Antwort auf: CP leergefahren. Wie entlüften? geschrieben von Schlebinski am 28. April 2003 15:33:52:

> Es müsste eigentlich auch funktionieren, wenn du eine der Überwurfmuttern an den einspritzdüsen ein kleines bisschen löst, und sobald Diesel da ankommt einfach wieder festziehen, aber wie schon gesagt, eigentlich entlüften die alleine.

> Antworten:

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]