> # Re: Jetzt ist mir alles klar!!!!!!!

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von jürgen Deffner am 11. Januar 2003 21:27:51:

> Als Antwort auf: Ladedruckerhöhung beim 2,4 TD geschrieben von Lois am 06. Januar 2003 18:53:29:

> >Hallo zusammen!!

> Erst mal vielen Dank, daß ihr mir das so toll und genau erklärt habt!!!!
> Also brauch ich mir bei meinem keine Sorgen machen wegen zu heiß, da ich ja meine EP eben nicht weiter auf gedreht habe!
> Noch eine Erfahrung hab ich gemacht, die Steuerleitung zum Turbo habe ich auch erst nach dem LLK abgenommen aber da war der Druck dann auch nur max 0,5 bar erst als ich das mit dem Shunt gemacht habe ist der Druck auf max. 1,0 bar angestiegen, ich find das reicht auch, nicht daß sich dann mal der Z-Kopf abhebt!! Außerdem bin ich mir nicht so sicher ob der 1G ein Wastegate hat oder ob der das evtl. über ein ganz ordinäres Überdruckventil abbläst?

> Also nochmals Danke

> Jürgen a. d. Süden

> Antworten:

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]