> # WICHTIG, WICHTIG, WICHTIG und ACHTUNG

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Roebyy am 13. Januar 2003 19:08:22:

> Als Antwort auf: Re: Einspritzdüsen geschrieben von Roebyy am 13. Januar 2003 18:58:41:

> Hab ich vergessen:

> Die Düsen niemals selber zerlegen, selbst wenn ihr es könnt.

> Die müssen nach der Demontage und der Reinugung wieder auf den Druck einer neuen Düse eingestellt werden,

> Dieses Einstellen erfolgt mit Einlege-U-Scheiben. Die werden in Schritten von 5 hunderstel Millimeter getauscht bis der gewünschte Druck von 130 Bar (Nur Sauger) in der Düse aufgebaut wird. Dafür ist das Abdrücken mit einem speziellen Gerät (VAG 1322 wie im Rep.-Leitfaden) notwendig. Stimmt der "Abspritzdruck" (wehe einer lacht jetzt) noch nicht werden die Einlegescheiben im entsprechenden Wert nach oben oder unten getauscht.

> Da das Werkzeug und die entsprechenden Einlegescheiben ein Montageset ist, wird wohl nicht jeder so ein Ding haben. Wer ein Kumpel bei VW hat, der gibt sie ihm für die Mittagspause mit.

> Gruß Roebyy

> - Meine LT-Page!

> Antworten:

> - Re: WICHTIG, WICHTIG, WICHTIG und ACHTUNG Chris^ 13.1.2003 20:22 (0)

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]