> # Zylinder fällt nach Last aus

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Peter Fabricius am 29. September 2003 14:48:36:

> Hallo zusammen,
> bei unserem 75PS Saugdiesel von 1982 fällt nach Fahrt mit hoher Last ( Berg hoch oder so ) im darauffolgenden Leerlauf (z.B. an der Ampel) ein Zylinder aus. (Zumindestens dem Gehör nach, der Motor läuft dann halt extrem unruhig).
> Hat jemand eine Idee, was das sein könnte ?

> Danke schön,
> Peter

> Antworten:

> - Re: Zylinder fällt nach Last aus Martin aus Pirna 29.9.2003 18:09 (1)
>   - Re: Zylinder fällt nach Last aus R.N. 30.9.2003 08:19 (0)

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]