> # Re: Zylinderkopfdichtung Oelverlust????????

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Andreas am 09. Februar 2003 13:30:35:

> Als Antwort auf: Zylinderkopfdichtung Oelverlust???????? geschrieben von Johannes Mentrup am 09. Februar 2003 12:06:46:

> >Hallo Hannes!

> die schrauben des z-kopfes müssen 1000km nach der
> reparatur jeweils um 180°
> oder 2 mal 90° nachgezogen werden.
> wird dieses unterlassen, kann es verstärkt vorkommen
> das neue probleme mit der
> z-dichtung auftreten.
> ich hoffe das hat dir die werkstatt gesagt und wurde nach 1000 km auch durchgeführt.
> soweit mein tipp.

> sollte diese maßnahme aber durchgeführt worden sein, fällt mir momentan auch
> nichts ein.

> mit "nachgezogenen" grüßen andreas

> Antworten:

> - Re: Zylinderkopfschrauben nachziehen Klaus 09.2.2003 14:08 (1)
>   - Re: Zylinderkopfschrauben nachziehen Kai R. 09.2.2003 14:51 (0)

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]