> # Re: Das sollte so nicht sein

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Rainer Fuchs am 10. Dezember 2002 13:05:38:

> Als Antwort auf: Re: Das sollte so nicht sein geschrieben von Kai R. am 10. Dezember 2002 12:51:24:

> >Hallo,
> >ist nicht normal.
> >Höchstgeschwindigkeit 90 und Krach kann an einer zu kurzen Hinterachse liegen. Dann sollte er aber am Berg schnell sein. Turbodiesel brechen entgegen dem Sauger am Berg generell nicht so ein.
> >Hast Du mal geprüft:
> >- ob überhaupt ein Lader eingebaut ist (ist schon mancher übers Ohr gehauen worden)
> >- ob alle Leitungen dicht sind?
> >Wenn diese beiden Punkte ok sind, dann lasse
> >- die Ladedruckanreicherung
> >- den Lader an sich mal checken.
> >Kann generell der Bosch-Dienst.
> >Viele Grüße
> >Kai

> War damit beim VW Fritzen - Ladedruckschlauch war kaputt und hat mit Einbau knappe 300 Euro gekostet - und ich bin dann ganz stolz in mein Turbomobil gestiegen und siehe da - war immer noch alles beim Alten - leider - bin seither nur um 300 Euro ärmer.

> Antworten:

> - Re: Das sollte so nicht sein Kai R. 10.12.2002 13:40 (2)
>   - Re: Das sollte so nicht sein Rainer Fuchs 10.12.2002 15:03 (1)
>     - Re: Das sollte so nicht sein Christosser 10.12.2002 15:51 (0)

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]