> # Re: Reparaturanleitung Pilot- bzw. Führungslager

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Carsten LT 31 am 24. Juni 2003 12:44:00:

> Als Antwort auf: Re: Reparaturanleitung Pilot- bzw. Führungslager geschrieben von Hans am 24. Juni 2003 11:19:31:

> Moin,

> >Wachs rein, bolzen mit entsprechendem Durchmesser rein und mit Hammer draufschlagen. Hab ich mal im T3-forum gelesen...

> ích hab's mit Knetgummi und einem Scherenwagenheber als Bolzen gemacht, geht auch :-).

> Gruß
> Carsten

> Antworten:

> - Re: Reparaturanleitung Pilot- bzw. Führungslager Reinhard (HD) 24.6.2003 19:24 (0)

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]