> # Dieselzuleitung

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Jörg am 11. März 2003 16:35:18:

> bei meinem 6-Zylinder Diesel geht die Dieselleitung-Gummi mit Stoffumwickelt- ständig nach ca. 8 - 10 000 km mürbe, die Folge: Dieselpfütze unter der Einspritzpumpe und Dieselnebel an der Heckansicht. Ist das normal?

> Antworten:

> - Re: Dieselzuleitung Thomas 14.3.2003 00:09 (0)

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]