> # Re: Einspritzproblem

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Gerhard aus WHV am 23. Mai 2003 12:32:25:

> Als Antwort auf: Einspritzproblem geschrieben von Hans am 21. Mai 2003 13:28:47:

> Hallo!
> Das was Du da schilderst hört sich sehr stark danach an, dass dein Abstellsevo nicht arbeitet. Dieses Teil beinhaltet einen Elektromotor, der über ein Getriebe einen Bowdenzug betätigt. Diese Servo befindet sich auf der Beifahrerseite im Fussraum/Spritzwand, rechts neben der Lenksäule. Ob es arbeitet kannst Du auch bei abgenommener Motorhaube beobachten. An der Einspritzpumpe befinden sich zwei Bowdenzüge.Der zum Fahrersitz hin ist der Gaszug, der zum Motor hin zum Abstellen.Dieser muss sich m.E. beim Einschalten der Zündung bewegen und zwar das Hebel sich nach vorne bewegt (Motor an, bzw. Diesel freigegeben).
> MfG Gerhard aus WHV

> Antworten:

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]