> # Re: probleme mit KÜHLER/kühlung??!?!?!!?!?!? Hilfe!!!

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Andreas HH am 31. August 2003 15:47:52:

> Als Antwort auf: Re: probleme mit KÜHLER/kühlung??!?!?!!?!?!? Hilfe!!! geschrieben von Johannes_LT40_TD am 31. August 2003 14:25:48:

> >>Ja Ja das alte Temp problem
> >>Es scheint unter den Lt#s welche mit Temp probl und welche ohne zu geben.
> >Auch ich gehöre seit Jahren zu denen mit einem ungelösten Temp Problem. Bei so vielen Tipps und Ratschlägen hier, würde mich interessieren, ob VW eine qualifizierte Antwort darauf hat. Hilft die Außenreinigung des Kühlers wirklich oder muss man von einem innen verstopften Kühler ausgehen? Ich habe in den Garantiebestimmungen der Austauschmotorlieferanten gelesen, dass immer mit dem neuen Motor auch ein neuer Kühler eingebaut werden muss. Ist es wirklich möglich, dass ein Kühler verkalkt, obwohl mehr Frostschutz als Wasser drin ist? Ist die Viskokupplung des Lüfters OK, wenn bei laufendem und heißem Motor, der Lüfter dreht oder muß diese tatsächlich ausgebaut und überprüft werden? Hat jemand _erfolgreich_ einen Zusatzkühler oder Zusatzlüfter (elektrisch) eingebaut? (Beim Passat wurde mit der Anhängerkupplung auch eine zweiter Lüfter eingebaut, also scheint VW die Temp. Probleme sehr gut zu kennen!)
> >PS: Ich habe nach dem Zylinderkopfschaden (2002) den Motor (Turbodiesel) komplett überholen lassen, aber das Temp Problem ist nicht besser geworden, eher schlimmer.

> Moin!
> Ich hatte auch immer Tempprobleme mit meinen 92 PS TD gehabt.Bei Steigungen und Gegenwind zeigte er immer kurz vorm Ende an.Dann habe ich mal den Thermostat gewechselt,aber nichts passierte,dann habe ich denn Kühler von aussen mit Kärcher durchgepustet und habe den Frostschutzgehalt im Kühler mal gemessen der hatte schlappe -45 Grad also fast nur Frostschutz drin.Habe Frostschutz rausgelasen und Wasser aufgefüllt,seitdem habe ich keine Probleme mehr steht immer in der mitte wie angetackert auch auf Steigungen.Irgendwie scheint wohl das Frostschutzmittel nicht so richtig durch die Kühlerritzen zu laufen weil das wohl dicker ist.Probier das mal aus vielleicht haut das ja hin.Viel Glück und sag mal bescheid.

> Gruss Andreas

> Antworten:

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]