> # Re: Ruckeln beim Fahren

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von GerhardHB am 14. Juli 2003 07:12:19:

> Als Antwort auf: Ruckeln beim Fahren geschrieben von Ute Sonntag am 12. Juli 2003 12:29:00:

> >Hilfe: Unser LT 28 (6 Zylinder, 55 KW) ruckelt im 3 Gang zwischen 40-50 KM/H; im 4 Gang zwischen 50-60 KM/H und im 5 Gang zwischen 60-70 KM/H. Darüber und darunter läuft der Motor okay. Einspritzdüsen, Filter, Zylinderkopfdichtung (wegen Wasserverlust) sind bereits getauscht, aber kein Erfolg. Wer kann uns helfen??
> >Gruß
> >Ute + Berndt

> Hallo Ute+Berndt,

> wie schlimm ist es denn mit der Ruckelei? An meinem LT (MKB ACT, 69 PS) hatte ich dieses Symptom bis letztes Jahr ebenfalls - aber nicht dass es störend wirkte, man hat es nur gespürt. Nachdem ich die Einsätze der Einspritzdüsen gewechselt habe, ist diese Teillast-Schüttelei erheblich weniger geworden und nur noch so gerade eben am Schalthebel spürbar. Beim Ausbau der Düsen habe ich dann festgestellt, dass eine Wärmeschutzscheibe verkehrt herum eingebaut war - möglicherweise war es die eigentliche Ursache. Wenn der Konus dieser Scheibe nach oben zeigt, entsteht in der Wirbelkammer ein zusätzlicher kleiner Hohlraum, der den Verbrennungsablauf in diesem einen Zylinder beeinträchtigt.

> Gruß
> Gerhard

> - LT aus HB

> Antworten:

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]