> # Re: Kühlwassser-Temperatur

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von Chris am 19. Oktober 2003 15:53:33:

> Als Antwort auf: Re: Kühlwassser-Temperatur geschrieben von Micha am 19. Oktober 2003 13:30:43:

> Woll, da ist der Thermostat undicht. Zum Tauschen Kühlwasser ablassen und trotzdem noch eine große Wanne unterstellen, da an dieser Stelle immer noch Kühlwasser rauslaufen kann beim wegschrauben. Auf jeden Fall einn neuen O-Ring für den Thermostat gleich miteinbauen, den alten bekommt man oft nicht mehr dicht.
> Beim Sechszylinder ist der Thermostat hinter dem dicken Metallstutzen, wo der ganz dicke Kühlwasserschlauch rauskommt, Motorseitig links. Der Sutzen ist mit 2 oder 3 Schrauben festgezogen (gegen den Dichtring).
> Gurß Chris

> Antworten:

> - Re: Kühlwassser-Temperatur Christian 19.10.2003 16:04 (1)
>   - Re: Kühlwassser-Temperatur Micha 22.10.2003 02:34 (0)

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]