> # zugstreben-gummis

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]

> Geschrieben von stefan am 06. März 2003 09:36:59:

> hallo leute,
> nachdem ich schon alten beiträgen gestöbert habe und diesbezüglich nix brauchbares gefunden hab, wende ich mich nun an euch.
> also: lt 28 bj 84 das kleine schräubchen vorne auf-zu-kriegen war kein problem, nur kann ich mit meinem kleinen gabelschlüssel nur ca. 60 grad hin-und-her drehen.
> meine frage ist nun, ob vw da eine spezielle nuß hat oda soll ich die halterung wech flexen und die zugstebe am schraubstock dann aufdrehen? ;-)
> selbst wenn ich den kühler ausbau komm ich ums verrecken nicht um die kurve.
> was soll ich nur tun?
> danke schon mal für die tipps
> stefan

> Antworten:

> [ WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff für LT-Fahrer und Wohnmobilisten ]